|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США | **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США | **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США |
| **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США | **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США | **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США |
| **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США | **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США | **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США |
| **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США | **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США | **ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ****Артикул UR-3000** АБРО UR-3000 полиуретановый клей, предназначенный для надежного крепления всех типов ветрового стекла (частичный ремонт или полная установка стекла) при установке и замене. Обеспечивает превосходное крепление соединяющихся поверхностей. СПООСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливаемое стекло должно быть предварительно очищено от грязи, масел и просушено. Отшлифуйте соединяющиеся поверхности. Обрежьте верхушку тубы и навинтите съемный носик, на котором сделайте отверстие необходимой величины. Вставьте тубу в специальный шпиц-пистолет. Удерживая тубу под углом 45° к поверхности, мягко выдавливайте герметик.  **ОСТОРОЖНО!** ОГНЕОПАСНО!. Применять в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания герметика на кожу удалите его и промойте водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.Объём - 310 мл.Производство фирмы АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК., СШАТел. 574 232-8289 факс 574 232-8295Почт.ящ: 1174 Саут Бенд, Индиана 46624, США |