|  |
| --- |
| **Текст** |
| **Наименование:** Герметики силиконовыеторговой марки «ALKON», артикулы: M-5505, М-5511, М-5512, М-5513, высокотемпературный М-5508 |
| **Назначение:** : Используется для применения в ванных комнатах, кухнях и сантехнике, дверях, окнах и остеклении. Специально подходит для герметизации жесткого ПВХ, стекла, металла, керамики и т.д.  M-5505. Представляет собой высококачественный, готовый к использованию эластичный силиконовый заполнитель на основе полисилоксана:   1. Идеально подходит для минимальных потребностей в изоляции 2. Ацетоксигруппа на основе полисилоксана 3. Постоянная эластичность при различных температурах 4. Сильная адгезия к стеклу, керамике, фарфору и всем ярким поверхностям 5. Термостойкость: [- 50 °C / + 200 °C]   М-5508: Свойство затвердевания при комнатной температуре (RTV):   1. Сильная адгезия, абсолютная герметичность и превосходная защита 2. Устойчив к маслам, пару, газу и топливу 3. Свойство поглощения вибраций в местах с вибрацией 4. Не дает усадку, не сжимается, сохраняет эластичность 5. Устойчив к ультрафиолетовым лучам 6. Термостойкость: [- 60 °C / + 300 °C]   М-5511, М-5512, М-5513: Изготавливаются из постоянно эластичного, высококачественного, не содержащего растворителей натурального силикона общего назначения на основе полисилоксана.   1. Постоянная эластичность при разных температурах 2. Сильная адгезия к стеклу, керамике, фарфору, эмали, различным металлам и окрашенным поверхностям 3. Большой срок службы 4. Термостойкость: [- 50 °C / + 200 °C] |
| **ОПАСНОСТЬ**: Длительное вдыхание высоких концентраций может повредить дыхательную систему. Раздражение кожи. : Серьезное повреждение глаз. Риск отека легких. |
| **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места.  Избегайте контакта с кожей и глазами. Носите средства индивидуальной защиты.  Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования этого продукта. Всегда мойте руки после работы с продуктом.  Обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места. : Носите соответствующую защитную одежду. Защитные очки. |
| **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:**  Храните в закрытом контейнере в хорошо проветриваемом, прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте. Транспортировать при температуре от 5 °C до 40 °С. |
| **Срок годности** 1 год |
| **Состав:** Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные средние; газойль неопределенный; [сложная комбинация углеводородов, полученная путем обработки нефтяной фракции водородом в присутствии катализатора. Состоит из углеводородов, имеющих углеродное число преимущественно в диапазоне от С11 до С25 и кипящих в диапазоне приблизительно от 205°С до 400°С, триацетоксиэтилсилан, метилсиланетрилтриацетат. |
| СГР  Не подлежит обязательной сертификации. |
| **Инструкция по применению:** Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли, жира, грязи, битума и льда. Металлические поверхности должны быть обезжирены. Удалить остатки старого герметика или другого материала. Очистить и обезжирить поверхность ацетоном, изопропанолом, этанолом (металл, стекло) или моющим средством (пластики). Высушить поверхность. Защитить поверхность от загрязнений малярной лентой. В случае нанесения герметика на древесину, покрытую краской на основе растворителя или другую неизвестную поверхность, необходимо провести предварительное тестирование.  **Нанесение:** Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить носик и обрезать его под углом 45o диаметром равным ширине щели. Поместить картридж в пистолет и нанести герметик. Наносить под давлением для получения более прочного шва. Разгладить герметик влажным шпателем или пальцем (деревянный шпатель, смоченный в средстве для выравнивания или мыльной воде для достижения лучшего результата). После выравнивания сразу удалить малярную ленту.  **Очистка:** Чистить до отвердения. После отвердения удалять с помощью Очистителя для силикона или механическим способом.  Простое применение. Быстрое отверждение.  Отличная адгезия. Прочная высокоэластичная ткань.  Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.  Не содержит растворителей. Не подлежит покраске.  Наносите только на чистые и сухие поверхности. |
| **ИМПОРТЕР И ПОСТАВЩИК:** **ООО «Автоспейс», Россия,** 107589 г. Москва , ул. Хабаровская ,д.2, ОГРН 1167746856617, тел. (495) 770-92-52.  **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «**ALCON ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» Адрес производства: Ferhatpasa Mah. Kocasinan Cad.11.Sok. No:45, 34888 Atasehir / Istanbul, Turkey, Турция. Телефон +90 216 661 00 90 - Факс +90 216 661 01 57 |