|  |
| --- |
| **Текст** |
| **Наименование:** Герметикисиликоновые высокотемпературные торговой марки «ALKON», артикулы: M-3303, M-3304, M-3308 |
| **Назначение:** Представляет собой нейтральную уплотнительную прокладку нового поколения, используемую непосредственно или в качестве вспомогательной в дополнение к другим уплотнительным прокладкам в двигателях и насосах. Полезные свойства:1) постоянная эластичность при разных температурах 2) устойчивость к вибрациям 3) сильное сцепление 4) при необходимости, возможность демонтажа 5) практичная, быстрая, надежная прокладка. Термостойкость: [- 60 °C / + 300 °C] |
| **ОПАСНОСТЬ:**  Вызывает серьезное раздражение глаз, может вызвать аллергическую реакцию кожи. |
| **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Используйте только на открытом воздухе или в хорошопроветриваемом помещении. Избегайте вдыхания паров. Избегайте контакта с кожей и глазами.Надевайте индивидуальные средства защиты. Постирайте загрязненную одежду перед повторнымиспользованием. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования этого продукта. Всегда мойте руки после работы с продуктом. |
| **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:** Храните в хорошо проветриваемом, прохладном месте.Продукт является нереактивным при нормальных условиях использования, хранения и транспортировки. |
| **Срок годности** 18 мес |
| **Состав:** бутан-2-он О,О',О''-(метилсилилидин)триоксим, бутан-2-он О,О',О''-(винилсилилидин)триоксим |
| СГРНе подлежит обязательной сертификации. |
| **Инструкция по применению:** 1- Очистите поверхность, подлежащую нанесению, от пыли, грязи, жира и остатков старых прокладок.2- Нанесите герметик на одну поверхность, соберите компоненты за 5-10 минут.3- Для небольших уплотняющих поверхностей, при необходимости, без ожидания, детали могут быть объединены.Обладает высокой устойчивостью к воздействию дизельного топлива, нефти и мазута, морской воды, газов и паров, ультрафиолетовых лучей солнца и воздействия озона.Используется для обеспечения герметизации шестерен, коробок передач и трансмиссионных систем во всех отечественных и импортных европейских, американских и японских автомобилях. Жидкая прокладка постоянно эластична, устойчива к вибрации. |
| **ИМПОРТЕР И ПОСТАВЩИК:** **ООО «Автоспейс», Россия,** 107589 г. Москва , ул. Хабаровская ,д.2, ОГРН 1167746856617, тел. (495) 770-92-52.**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «**ALCON ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» Адрес производства: Ferhatpasa Mah. Kocasinan Cad.11.Sok. No:45, 34888Atasehir / Istanbul, Turkey, Турция. Телефон +90 216 661 00 90 - Факс +90 216 661 01 57 |